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ОБГРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за конкурентними процедурами/переговорною  процедурою
[bookmark: n112]1. Найменування замовника: Відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
[bookmark: n113]2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 25881800.
[bookmark: n114]3. Місцезнаходження замовника:, проспект Ентузіастів, 7, м. Славутич, Київська обл., Україна, 07101.
[bookmark: n115][bookmark: _GoBack]4. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укладення договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі: UA-2023-03-09-006929-a.
5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його конкретне найменування: ДК 021:2015, 31430000-9 Електричні акумулятори (Акумулятори).
6. Очікувана вартість закупівлі (з ПДВ):  655 788,00  грн. з ПДВ.
[bookmark: n118][bookmark: n107]7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів (з посиланням на технічні, нормативні, інші документи): 
 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів та потреб ВП «Атомремонтсервіс»: для джерел безперебійного живлення серверного обладнання та систем зберігання даних ВП АРС; транспортних засобів; дизельгенератора резервного живлення РКЦ відповідно до «Положення про функціонування резервного Кризового центру в системі аварійної готовності та реагування ДП НАЕК «Енергоатом».  
Технічні і якісні характеристики предмету закупівлі обумовлені вимогами наступних документів:
ДСТУ ГОСТ МЭК 61056 Портативні свинцево-кислотні акумулятори та батареї (Закритого типу);
ДСТУ IEC 60623:2015 (IEC 60623:2001, IDT)	Акумулятори й батареї, що містять луги та інші кислотні електроліти. Елементи акумуляторні поодинокі негерметичні нікель-кадмієві призматичні, що перезаряджаються;
ДСТУ IEC 60095-1:2015 (IEC 60095-1:2006, IDT) Батареї стартерні свинцево-кислотні.
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