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Екологічна обстановка в зоні розташування філії «ВП ПАЕС»
Згідно з даними відділу охорони навколишнього середовища 
філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні показники гідрометеорологічних спостережень у жовтні 2026 року були такими:

	Гідрологічні параметри
	Розмірність
	Значення 

	Річка Південний Буг-

гідрологічний пост 

«Костянтинівка»
	Температура води
	оС
	14,6

	
	Рівень води
	м БС
	18,97

	
	Витрата води
	м3/с
	14,6

	Ташлицька 

водойма- охолоджувач

(пост ОГМС)
	Температура води


	оС
	29,0

	
	Рівень води
	м БС
	99,47

	Підвідні канали
	Температура води
	оС
	29,6

	Відвідні канали
	Температура води
	оC
	38,7

	Метеорологічні параметри
	
	

	Швидкість вітру
	м/с
	3,7

	Напрямок вітру (переважний)
	румб
	ПнЗ

	Температура повітря:
	

	середня температура за місяць
	оC
	13,8

	середня температура за багаторічний період 

по станції Південноукраїнськ
	оC
	10,8

	середня max температура за місяць
	оC
	17,6

	абсолютний max.
	оC
	25,6

	середня min температура за місяць
	оC
	10,2

	абсолютний min.
	оC
	2,6

	Відносна вологість повітря
	%
	79

	Атмосферний тиск
	мм рт.ст.
	755,8

	Сума атмосферних опадів:
	
	

	за місяць
	мм
	62,2

	середня за багаторічний період
	мм
	37,1

	Всього з початку року
	мм
	370,4

	Примітка. Рівні води подані в абсолютних відмітках (Балтійської системи висот)


Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно
о 8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі - щоденно двічі на добу - о 8-й і о 20-й годині.

Протягом жовтня 2026 року було виконано:

- 890 вимірів на водних об’єктах - річці Південний Буг, Ташлицькій водоймі-охолоджувачі, Олександрівському водосховищі, шламонакопичувачі ПАЕС;

- 6696 вимірів по 27 метеорологічним показникам та передано споживачам
філії «ВП ПАЕС» одинадцять штормових попереджень про несприятливі метеоумови.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки
Ташлицької водойми-охолоджувача
Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у жовтні 2026 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

	Показник
	Одиниці вимірювання
	Річка

Південний Буг 

(р-н НПТ)
	Ташлицька 

водойма-охолоджувач
	Олександрівське водосховище

(500 м нижче скидання продувних вод)

	
	
	ГДК*
	факт
	затверджені допустимі концентрації**
	факт
	затверджені допустимі концентрації ***
	факт

	Сульфати
	мг/дм3
	100
	92
	430
	428
	117
	92

	Сухий залишок
	мг/дм3
	1000
	570
	-
	1420
	-
	576

	Примітка:

*   - ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення;

** - затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для ТВО;

*** - затверджені допустимі концентрації, згідно з дозволом на спецводокористування для Олександрівської ГЕС


За результатами екологічного моніторингу можна зробити такі висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами можна зробити висновок, що жовтень 2026 року був теплим та вологим місяцем. Середньомісячна температура повітря склала 13,8 оС, що на 3,0 оС вище за норму
(10,8 оС). У звітному місяці випало 62,2 мм опадів, що у 1,7 раза більше за норму
(37,1 мм).

- стан водних об’єктів зони розміщення філії «ВП ПАЕС» відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- за характеристикою водності річки Південний Буг жовтень 2026 року характеризується як маловодний 99 % забезпеченості*; 
- продувка** Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

*Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У відсотковому значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

**Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувочних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувочних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

Відділ охорони навколишнього середовища
3
У разі використання чи поширення інформації посилання на джерело обов’язкове

Управління зв’язків з громадськістю  і медіа філії «ВП ПАЕС»,

(05136) 5-64-44, 5-44-69.
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