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Філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «НАЕК «Енергоатом»

ДОВІДКА ВІД _____________
про результати перевірки стану зору для виконання робіт з неруйнівного контролю

	
(прізвище, ім’я, по батькові та рік народження особи, що проходить медогляд)

1. За результатами перевірки гострота зору відповідає (див. виділене хрестиком)
	·  з коригувальними лінзами 
	· без коригувальних лінз

	Зблизька = 1,0     

	Праве око
	Ліве око

	· так

· ні
	· так

· ні





2. За результатами перевірки на сприйняття кольорів (див. виділене хрестиком)
	Здатність розрізняти кольори – у нормі
	· так
	· ні

	Здатність розрізняти відтінки сірого – у нормі
	· так
	· ні




Дата медогляду: _______________


Лікар-окуліст     _______________                           ________________________ 
                                                  (підпис)				        ( Власне ім’я Прізвище)                    


М.П.



Для виконання робіт за професією: 
· гострота зору зблизька має бути перевірена на відповідність вимогам стандарту ISO 18490 або повинна дозволяти читати мінімум символи рядка номер 1 в оптометричній таблиці Jaeger чи Times Roman № 4,5 або еквівалентні літери на відстані не менше 30 см одним або обома очима, з корекцією або без неї; 
· необхідно, щоб кольоровий зір і/або сприйняття градацій і відтінків сірого кольору були достатніми для того,  щоб особа могла розрізняти кольори або відтінки сірого на тому рівні, на якому це використовується у відповідному методі контролю. 
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